# To Do...

* Modular pxelinux menu:
 * split menu in parts: Knoppix, Rescuezilla, Acronis, etc.
 * use settings.sh as configuration file, e.g. MENU_KNOPPIX=YES or MENU_NON-FREE=NO
 * create template files in ./resources: menu-knoppix.cfg, menu-rescuezilla.cfg
 * use INCLUDE command if possible https://wiki.syslinux.org/wiki/index.php?title=Menu#INCLUDE
 * read settings.sh and parse templates to fill in variables


* iSCSI Target:
  * apt install tgt
    * zless /usr/share/doc/tgt/README.iscsi.gz
    * tgtadm --lld iscsi --op new --mode target --tid 1 -T iqn.2020-11.tld.ostrach:target1
    * tgtadm --lld iscsi --op show --mode target
    * tgtadm --lld iscsi --op new --mode logicalunit --tid 1 --lun 1 -b /dev/hdc1
    * tgtadm --lld iscsi --op bind --mode target --tid 1 -I ALL

* https://www.server-world.info/en/note?os=Debian_11&p=iscsi&f=2
* http://etherboot.org/wiki/sanboot
* https://ipxe.org/howto/winpe
 
1. install tgt
2. parse settings.sh and create tgt config files to:
3. a Windows 10 DVD target (.iso under /srv/tftp/non-free/windows10.iso)

Remeber: Check if a iSCSI Tape-Target could be used to trick a Tape Backup Software to use HardDisks as Tapes
